**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 Του **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Έδρα \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Οδός \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Αριθμός \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Τηλέφωνο \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την**

**Προμήθεια Υλικών Φωτισμού Δήμου Δράμας**

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Λαμπτήρ LED P8015CW E27 | Τεμάχιο |  | 3500 |  |
| 2 | Λαμπτήρ Νατρίου SON 70W Ε27 | Τεμάχιο |  | 800 |  |
| 3 | Λαμπτήρ Νατρίου SON H220W Ε40 | Τεμάχιο |  | 200 |  |
| 4 | Λαμπτήρ Νατρίου SON-T PIAPLUS 150W  | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 5 | Λαμπτήρ Νατρίου SON-T PIAPLUS 250W  | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 6 | Λαμπτήρ Νατρίου SON-T PIAPLUS 400W | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 7 | Λαμπτήρ Σωλην. HPI-T1000W/643 E40 | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 8 | Μετ/στής 70 W Νατρίου | Τεμάχιο |  | 250 |  |
| 9 | Μετ/στής 150 W Νατρίου | Τεμάχιο |  | 250 |  |
| 10 | Μετ/στής 250 W Υδραργύρου | Τεμάχιο |  | 200 |  |
| 11 | Λαμπτήρ PLC 26W Δύο ακίδων | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 12 | Λαμπτήρ αλογόνου 240 W R7s | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 13 | Λαμπτήρ αλογόνου 400W R7s | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 14 | Λαμπτήρ αλογόνου 1000W R7s | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 15 | Λαμπτήρ αλογόνου 1500 W R7s | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 16 | Γλόμπος Γάλακτος Φ40 plexiglas | Τεμάχιο |  | 150 |  |
| 17 | Βάσεις για γλόμπο Φ40 με Μ/Σ | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 18 | Γλόμπος Γάλακτος Φ30 plexiglas | Τεμάχιο |  | 150 |  |
| 19 | Βάσεις για γλόμπο Φ30 | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 20 | Κώνος κορυφ. Για φωτ. 125 W | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 21 | Πλαστικά καπάκια T. SIEMENS | Τεμάχιο |  | 500 |  |
| 22 | Πλαστικά καπ. T. SIEMENS Τετραγωνα. | Τεμάχιο |  | 500 |  |
| 23 | Φωτιστικό βραχ. 400W Να. Με πυκν. | Τεμάχιο |  | 6 |  |
| 24 | Φωτιστικό βραχ. 70W Νατρίου | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5 mm2 J1VV-U | Τεμάχιο |  | 499 |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΥ 3χ2,5 mm2 J1VV-U | Τεμάχιο |  | 500 |  |
| 27 | Εκκινητης ELT HQI 70-400W | Τεμάχιο |  | 200 |  |
| 28 | Γλόμπο.Γάλακ.μπαλα Φ600 ellissi ακρυλιk. | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 29 | Βραχίονες φωτιστ.125W Β.Τ. | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 30 | Διμεταλικά τύπου ΔΕΗ ΑL-16-50 | Τεμάχιο |  | 150 |  |
| 31 | Προβολεις LED 200W/4000 IP 65 | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 32 | LED UNDERWATER LIGHT WITH TRIPOD, DIM:Ø182\*59h, INPUT VOLTAGE: 24VDC, HIGH POWER LED CREE 6\*3W, MATERIAL: AISI 304L STAINLESS STELL WITH TEMPERETED GLASS AND SILICON SEALS, BEAM ANGLE: 60° ,color: RGB 3in1, IP68 | Τεμάχιο |  | 51 |  |
| 33 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 100 WATT, 4.2A, INPUT VOLTAGE: 90-250Vac, OUTPUT VOLTAGE: 24VDC, DIMENSIONS: 210\*72\*43mm, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ IP 67 | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 34 | RGB Infrared controller, 6-keys, 12V-24V 18A | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 35 | LED WALL WASHER, ALUMINIUM BODY AND TEMPERETE GLASS, DIM: 1000mm\*66mm\*70mm, Epistar HIGH POWER LED 36\*1 watt, LUMINIUS FLUX (IES): 2160-2526, WORKING TEMP: -20℃～40℃, BEAM ANGLE: 15°, RGB, INPUT VOLTAGE: 85-265 VAC, CRI (Ra>):75, IP65 | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 36 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 37 | ΑΓΩΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ H07RN-F 4G 2.5 | Τεμάχιο |  | 400 |  |
| 38 | Μίνι λαμπτήρες LED σε καουτσούκ καλώδιο | Τεμάχιο |  | 56 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ** |  |

 Δράμα / / 2018

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 (σφραγίδα - υπογραφή)