**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Φύλλο Συμμόρφωσης Προσωρινού Αναδόχου**

**Τεχνικό ερωτηματολόγιο καυσίμων**

Συμπληρώνεται για τα καύσιμα, ανάλογα με το είδος καυσίμου στο οποίο συμμετέχει ο προμηθευτής. **Όρος απαράβατος**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Ζητούμενες Προδιαγραφές | **Απάντηση Προμηθευτή**Μάρκα – ονομασία – προσφερόμενου καυσίμου | **Απάντηση Προμηθευτή**Το προς προμήθεια είδος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης**ΝΑΙ / ΟΧΙ** |
| 1 | Πετρέλαιο Κίνησης | 1.Πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. 2.Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ΦΕΚ410/Β/2001, 332/Β/2004, 1507/Β/2012 (καθώς και στις ΚΥΑ τροποποιήσεις). |  |  |
| 2 | Βενζίνη Αμόλυβδη |  Πρέπει να είναι 95 οκτανίων και να είναι κατάλληλη για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ΦΕΚ 1730/Β/2001, 410/Β/2001, 332/Β/2004, 1507/Β/2012 (καθώς και στις ΚΥΑ τροποποιήσεις), ΑΧΣ 356/2000. |  |  |

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 2018

 Ο Προμηθευτής

 (υπογραφή – σφραγίδα)